<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="1" Xmmc="盐城东方之洲室外安防监控系统" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城东方建设投资股份有限公司" Zxr="江苏恒业工程管理咨询有限公司" ZbrDb="王旭东" ZxrDb="陈  斌" Bzr="余志勇" Fhr="刘基业" BzTime="2022-07-22" FhTime="2022-07-22" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="1" Dxgcmc="盐城东方之洲室外安防监控系统" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="盐城东方之洲室外安防监控系统统" Zylb="3" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="5a4e7168e4094e98864a4dfa0fe24a4e" MachineKey="00-E0-4C-13-C7-05">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="前端设备" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030507008001" Mc="室外枪式摄像机" Xmtz="1、名称: 室外枪式摄像机&#xD;&#xA;2、类别：具有400万像素 CMOS传感器。支持POE供电。&#xD;&#xA;最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0005lx。&#xD;&#xA;内置暖白光补光灯。&#xD;&#xA;补光距离不小于60米。&#xD;&#xA;动态范围不小于106dB。&#xD;&#xA;信噪比不小于62dB。&#xD;&#xA;需支持IP67防尘防水。&#xD;&#xA;需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="89" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030507008002" Mc="高清球机" Xmtz="1、名称: 高清球机&#xD;&#xA;2、类别:摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头；&#xD;&#xA;全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440&#xD;&#xA;支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx&#xD;&#xA;全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°；&#xD;&#xA;全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调&#xD;&#xA;红外距离不小于250米&#xD;&#xA;支持POE供电&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030507008003" Mc="270度全景摄像机" Xmtz="1、名称:270度全景摄像机&#xD;&#xA;2、类别:自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 &#xD;&#xA;内置3个GPU芯片。&#xD;&#xA;主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。&#xD;&#xA;主视频支持不小于40倍光学变倍，支持镜头前盖玻璃加热功能&#xD;&#xA;彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux&#xD;&#xA;摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0&#xD;&#xA;支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第&#xD;&#xA;产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。&#xD;&#xA;支持POE供电&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030507008004" Mc="室内半球摄像机" Xmtz="1、名称:室内半球摄像机&#xD;&#xA;2、类别:具有400万像素 CMOS传感器。&#xD;&#xA;最大分辨率2560x1440。&#xD;&#xA;在白光灯关闭额情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 &#xD;&#xA;白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。&#xD;&#xA;在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。&#xD;&#xA;具有不小于1/1.8&quot;靶面尺寸。&#xD;&#xA;信噪比不小于55dB。&#xD;&#xA;摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。&#xD;&#xA;不低于IP66防尘防水等级。&#xD;&#xA;摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030412008001" Mc="监控立杆" Xmtz="1、名称：3.5米枪机立杆        &#xD;&#xA;2、类别：3.5米高，整体热镀锌，管壁2.0实厚，材质达国标&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030412008002" Mc="监控立杆" Xmtz="1、名称：球机立杆      &#xD;&#xA;2、类别：6米高，整体热镀锌，管壁3.0实厚 材质达国标&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030404031001" Mc="基础" Xmtz="1、名称：立杆基础&#xD;&#xA;2、类别：含基坑开挖，基坑浇筑，渣土运输，预埋尺寸：达规范要求&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="处" Sl="38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030503004001" Mc="室外设备箱" Xmtz="1、名称:室外设备箱&#xD;&#xA;2、类别:600mm*350mm*800mm，离地高度大于600。304不锈钢 含底笼、混凝土基础，电箱基础&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030404031002" Mc="基础" Xmtz="1、名称：电箱基础      &#xD;&#xA;2、类别：含基坑开挖，基坑浇筑，渣土运输，预埋尺寸：达规范要求&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="处" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030404035001" Mc="PDU插排" Xmtz="1、名称: PDU插排&#xD;&#xA;2、类别:8位过载防雷，线缆1.5平方1.8米长。&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="只" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030501012001" Mc="8口POE交换机" Xmtz="1、名称:8个10/100/1000BASE-T以太网端口（POE+),至少2个千兆SFP,交换容量336Gbps,包转发率18Mpps&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030501012002" Mc="24口POE交换机" Xmtz="1、名称:24口POE交换机&#xD;&#xA;2、类别:24个10/100/1000BASE-T以太网端口（POE+),4个千兆SFP,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030501007001" Mc="千兆光模块" Xmtz="1、名称:千兆光模块&#xD;&#xA;2、规格:SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="对" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030502010001" Mc="配线架" Xmtz="1、名称:24口超五类网络配线架&#xD;&#xA;2、规格:超五类&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030502010002" Mc="配线架" Xmtz="1、名称:24芯光纤配线架&#xD;&#xA;2、规格:机架式24口，含耦合器&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030502009001" Mc="网络跳线" Xmtz="1、名称: 网络跳线&#xD;&#xA;2、类别:3米;超五类 &#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="条" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030502015001" Mc="8芯熔纤盒（含耦合器）" Xmtz="1、名称:8芯熔纤盒（含耦合器）&#xD;&#xA;2、类别:8芯SC/FC/ST/LC通用型&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="只" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030502009002" Mc="光纤跳线" Xmtz="1、名称:光纤跳线&#xD;&#xA;2、类别:3米;3米，SC-LC&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030502016001" Mc="布放尾纤" Xmtz="1、名称:尾纤&#xD;&#xA;2、类别:LC接口,1.5米 &#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="176" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="中心控制设备" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="031101069001" Mc="管理电脑" Xmtz="1、名称: 管理电脑&#xD;&#xA;2、类别:11代i5-11500 8G 512GSSD，含23.8英寸显示器&#xD;&#xA;3、含正版Office&#xD;&#xA;4、满足甲方及现场实际使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="031101069002" Mc="管理电脑" Xmtz="1、名称: 管理电脑&#xD;&#xA;2、类别:I7-11700F单主机+27英寸显示器 16G 256G 1T 1050TI 4G独显&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030501002001" Mc="输出设备" Xmtz="1、名称:激光多功能一体机&#xD;&#xA;2、规格:无线连接、高速打印复印扫描、自动双面打印，黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi，能效等级：一级能效；支持纸张尺寸：A4；端口：USB；以太网；WiFi端口&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030501002002" Mc="输出设备" Xmtz="1、名称:线缆标签打印机&#xD;&#xA;2、规格:打印方式：热转印；打印宽幅10-50mm;支持手机连接操作；支持平面标签、线缆标签、挂牌标签、连续标签等；支持电子表格数据批量导入打印；7.2V，2600mAh锂电池；支持电脑端编辑模板；支持wifi连接；支持二维码：MaxiCode\PDF417\DATAmatrix\QR code;&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030507015001" Mc="操作台" Xmtz="1、名称:操作台&#xD;&#xA;2、类别：双联操作台，钢制定做，具体式样需经甲方确认&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="1.以台计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示面积计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030404031003" Mc="24盘位磁盘阵列（含24块6T硬盘）" Xmtz="1、名称: 24盘位磁盘阵列（含24块6T硬盘）&#xD;&#xA;2、类别:单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统&#xD;&#xA;单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口&#xD;&#xA;应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能&#xD;&#xA;可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；&#xD;&#xA;可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；&#xD;&#xA;应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="块" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030507009001" Mc="高清视频解码器" Xmtz="1、名称: 高清视频解码器&#xD;&#xA;2、类别:采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。&#xD;&#xA;具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。&#xD;&#xA;具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030507014001" Mc="46寸拼接屏" Xmtz="1、名称: 46寸拼接屏&#xD;&#xA;2、类别:LCD显示单元为：46“液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。&#xD;&#xA;LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="1.以台计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示面积计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030502009003" Mc="高清连接线" Xmtz="1、名称:高清连接线 &#xD;&#xA;2、类别:HDMIHDMI,长度5-15米&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="条" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030507011001" Mc="前维护支架" Xmtz="1、名称: 拼接屏支架&#xD;&#xA;2、类别:金属，落地式支架&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030501013001" Mc="平台管理服务器" Xmtz="1、名称：平台管理服务器&#xD;&#xA;2、类别：4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K  SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM&#xD;&#xA;2U双路标准机架式服务器&#xD;&#xA;CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz&#xD;&#xA;内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存&#xD;&#xA;硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘&#xD;&#xA;阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10&#xD;&#xA;PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽&#xD;&#xA;网口：2个千兆电口&#xD;&#xA;其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口&#xD;&#xA;电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 &#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030501017001" Mc="综合管理平台软件" Xmtz="1、名称：综合管理平台软件&#xD;&#xA;2、类别：含100路视频监控授权，12路车道管理授权及联网模块（软件与东方公司平台软件及现场已经安装的车牌识别一体机、道闸无缝对接）；支持AD域&#xD;&#xA;支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计&#xD;&#xA;支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看&#xD;&#xA;支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态&#xD;&#xA;支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等&#xD;&#xA;支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活&#xD;&#xA;支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享&#xD;&#xA;监控点最多管理容量为1000000路&#xD;&#xA;支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测&#xD;&#xA;支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式&#xD;&#xA;支持灯光控制设置，可对单个灯或灯光组进行开关控制和开关计划配置&#xD;&#xA;支持M1卡指定扇区加密，加密的M1卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用&#xD;&#xA;支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门&#xD;&#xA;支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员&#xD;&#xA;支持访客足迹查看，包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件&#xD;&#xA;支持来访人通过移动端（H5）自助预约，预约成功后收到短信通知&#xD;&#xA;支持被访人通过移动端（H5）向访客发起访客邀约，审批来访者申请的预约信息&#xD;&#xA;支持人脸消费、刷卡消费&#xD;&#xA;支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别&#xD;&#xA;支持按次预约和按时段预约功能&#xD;&#xA;支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行&#xD;&#xA;支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印&#xD;&#xA;支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动&#xD;&#xA;支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔&#xD;&#xA;支持中心对前端车辆的语音对讲和广播&#xD;&#xA;支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警&#xD;&#xA;支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线&#xD;&#xA;支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个&#xD;&#xA;3、含软件平台永久使用授权，软件版本应当为当前厂家最新的软件版本&#xD;&#xA;4、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030501012003" Mc="核心交换机" Xmtz="1、名称:核心交换机&#xD;&#xA;2、类别:24个千兆SFP,8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+,交流供电，包转发率：120/138Mpps，交换容量：432Gbps/1.32Tbps&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030414007001" Mc="UPS" Xmtz="1、名称:UPS&#xD;&#xA;2、类别：20KVA不间断电源20KVA，输出功率因素不低于0.8，50HZ 噪音50分呗，（20kva/16kw）。&#xD;&#xA;后背供电时间2小时,20kva，在线式，三进单出&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="080906001001" Mc="电池柜" Xmtz="1、名称:电池柜&#xD;&#xA;2、类别:电池柜及连接线和开关&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030405001001" Mc="免维护铅蓄电池" Xmtz="1、名称:12V100AH电池免维护铅蓄电池 &#xD;&#xA;2、类别：配100AH/12V电池，电池外壳采用优质ABS材料以及防火材料，材料硬度好，抗冲击碰撞的强度好，电池为免维护铅酸蓄电池，电池充电产生的气体完全在负极转化成水，无需加水维护，电池无游离电液；采用AGM和GEL技术及严密的质量保证系统；电池配置防漏液托盘。&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="节" Sl="32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、类别：15KW标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030701003001" Mc="空调器" Xmtz="1、名称:立式空调&#xD;&#xA;2、规格:3p&#xD;&#xA;3、选用优质冷轧钢板制作，最大静栽：达500KG，移动承载：350KG；表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑&#xD;&#xA;4、安装形式:满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030502001001" Mc="机柜" Xmtz="1、名称:19&quot;标准机柜(0.6X0.6X2.0M,42U)&#xD;&#xA;2、类别:42U、选用优质冷轧钢板制作，最大静栽：达500KG，移动承载：350KG；表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030502010003" Mc="配线架" Xmtz="1、名称:24芯光纤配线架&#xD;&#xA;2、规格:机架式24口，含耦合器&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030507019001" Mc="软件平台对接调试" Xmtz="1、名称:软件平台对接调试&#xD;&#xA;2、类别:此次监控系统需无缝对接至6#楼指挥中心，确保各项数据正常访问，并确保与原来车辆识别、人行道闸等设备无缝对接。需符合使用及验收要求；投标单位自行勘察现场，综合考虑后报价，本项费用一次性包死，结算不调整&#xD;&#xA;3、满足甲方实际使用需求" Jsgz="按设计内容" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030411001001" Mc="PE管" Xmtz="1、名称:PE管&#xD;&#xA;2、类别:PE32,含挖土、埋管、回填、运土等工作&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="692.77" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030411001002" Mc="PE管" Xmtz="1、名称:PE管&#xD;&#xA;2、类别:PE100,壁厚1.5 含挖土、埋管、回填、运土等工作&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="536.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:钢管&#xD;&#xA;2、材质:SC100 壁厚1.5,含挖土、埋管、回填、运土等工作&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:JDG管&#xD;&#xA;2、规格:DN20 含开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030411004001" Mc="超五类非屏蔽网线" Xmtz="1、名称:网线 &#xD;&#xA;2、类别:超五非屏蔽网线 &#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求&#xD;&#xA;4、配线形式:管内穿线、线槽穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="5062.34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030411004002" Mc="电源线" Xmtz="1、名称:电源线&#xD;&#xA;2、类别:YJV3*2.5&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求&#xD;&#xA;4、配线形式:管内穿线、线槽穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="2056.49" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030411004003" Mc="单模光纤" Xmtz="1、名称:单模光纤&#xD;&#xA;2、类别:GYTA-8B1.3&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求&#xD;&#xA;4、配线形式:管内穿线、线槽穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="4028.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="040205001001" Mc="弱电井" Xmtz="1、名称:弱电井&#xD;&#xA;2、类别:尺寸400*600*600,井壁抹灰、垫层、混凝土井盖井座安装。&#xD;&#xA;3、满足现场施工及设计图纸要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>