<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="001" Xmmc="漕河泾园区5A厂房西侧蒸汽管道增设项目" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城漕河泾园区开发有限公司" Zxr="江苏恒业工程管理咨询有限公司" ZbrDb="吴将" ZxrDb="陈  斌" Bzr="余志勇" Fhr="周军" BzTime="2021-11-16" FhTime="2021-11-16" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="1" Dxgcmc="漕河泾园区5A厂房西侧蒸汽管道增设项目" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="安装工程" Zylb="4" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="c85ece461d414e56aa974de936eebe2f" MachineKey="00-E0-4C-13-C7-05">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.1" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.37" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030801001001" Mc="低压碳钢管" Xmtz="1、名称:无缝钢管&#xD;&#xA;2、材质:20# GB/T8163-2018&#xD;&#xA;3、规格:φ108*4.5&#xD;&#xA;4、连接形式、焊接方法:氩电联焊&#xD;&#xA;5、压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道安装完毕和无损检测合格后，应进行强度试验和严密性试验；管道在压力试验合格后，应进行吹扫与清洗等，详见设计图纸&#xD;&#xA;6、备注:其他详见设计图纸&#xD;&#xA;7、备注:具体长度施工单位需根据现场测量为准" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="030801001002" Mc="低压碳钢管" Xmtz="1、名称:无缝钢管&#xD;&#xA;2、材质:20# GB/T8163-2018&#xD;&#xA;3、规格:φ89*4.5&#xD;&#xA;4、连接形式、焊接方法:氩电联焊&#xD;&#xA;5、压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道安装完毕和无损检测合格后，应进行强度试验和严密性试验；管道在压力试验合格后，应进行吹扫与清洗等，详见设计图纸&#xD;&#xA;6、备注:其他详见设计图纸&#xD;&#xA;7、备注:具体长度施工单位需根据现场测量为准" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="112" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="030801001003" Mc="低压碳钢管" Xmtz="1、名称:无缝钢管&#xD;&#xA;2、材质:20# GB/T8163-2018&#xD;&#xA;3、规格:φ57*4&#xD;&#xA;4、连接形式、焊接方法:氩电联焊&#xD;&#xA;5、压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道安装完毕和无损检测合格后，应进行强度试验和严密性试验；管道在压力试验合格后，应进行吹扫与清洗等，详见设计图纸&#xD;&#xA;6、备注:其他详见设计图纸&#xD;&#xA;7、备注:具体长度施工单位需根据现场测量为准" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="030804001001" Mc="低压碳钢管件" Xmtz="1、名称:热压弯头&#xD;&#xA;2、材质:20# GB/T12459-2017&#xD;&#xA;3、规格:DN80 90EL δ≥6.5mm&#xD;&#xA;4、连接方式:氩电联焊&#xD;&#xA;5、备注:其他详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="030804001002" Mc="低压碳钢管件" Xmtz="1、名称:热压弯头&#xD;&#xA;2、材质:20# GB/T12459-2017&#xD;&#xA;3、规格:DN80 45EL δ≥6.5mm&#xD;&#xA;4、连接方式:氩电联焊&#xD;&#xA;5、备注:其他详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="030804001003" Mc="低压碳钢管件" Xmtz="1、名称:热压弯头&#xD;&#xA;2、材质:20# GB/T12459-2017&#xD;&#xA;3、规格:DN50 90EL δ≥6mm&#xD;&#xA;4、连接方式:氩电联焊&#xD;&#xA;5、备注:其他详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="030804001004" Mc="低压碳钢管件" Xmtz="1、名称:同心异径管&#xD;&#xA;2、材质:20# GB/T12459-2017&#xD;&#xA;3、规格:φ108*6.5-φ89*6.5&#xD;&#xA;4、连接方式:氩电联焊&#xD;&#xA;5、备注:其他详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="031002001001" Mc="管道支架" Xmtz="1、名称:架空隔热滑动管托&#xD;&#xA;2、规格、型号:DN350 H=210 L=400&#xD;&#xA;3、管托形式:见设计图纸，满足现场及规范要求" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="031002001002" Mc="管道支架" Xmtz="1、名称:架空隔热滑动管托&#xD;&#xA;2、规格、型号:DN80 H=100 L=200&#xD;&#xA;3、管托形式:见设计图纸，满足现场及规范要求" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="031002001003" Mc="管道支架" Xmtz="1、名称:架空隔热固定管托&#xD;&#xA;2、规格、型号:DN80 H=100 L=200&#xD;&#xA;3、管托形式:见设计图纸，满足现场及规范要求" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="030807003001" Mc="低压法兰阀门" Xmtz="1、名称:闸阀&#xD;&#xA;2、材质:铸钢&#xD;&#xA;3、型号、规格:Z41H-25 DN350&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接&#xD;&#xA;5、备注:含法兰、螺栓、螺母、垫片等，详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="030807003002" Mc="低压法兰阀门" Xmtz="1、名称:闸阀&#xD;&#xA;2、材质:铸钢&#xD;&#xA;3、型号、规格:Z41H-25 DN80&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接&#xD;&#xA;5、备注:含法兰、螺栓、螺母、垫片等，详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="030807003003" Mc="低压法兰阀门" Xmtz="1、名称:闸阀&#xD;&#xA;2、材质:铸钢&#xD;&#xA;3、型号、规格:Z41H-25 DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接&#xD;&#xA;5、备注:含法兰、螺栓、螺母、垫片等，详见设计图纸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="031003009001" Mc="补偿器" Xmtz="1、名称:无推力免维护旋转补偿器&#xD;&#xA;2、规格、型号:DN80 补偿量1800mm，耐温≥300℃，耐压为2.5MPa&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接&#xD;&#xA;4、备注:旋转补偿器筒体须采用整套锻造件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="031003014001" Mc="热量表" Xmtz="1、名称:涡街热量表&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN80,PN10,参考量程：0.22～7.4t/h&#xD;&#xA;3、备注:成套热量表包含涡街流量计、铂热电阻、压力变送器、热量积算仪、通讯模块、计量柜KJ1等，详见设计图纸&#xD;&#xA;4、备注:含全套设备" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="031103025001" Mc="铁皮箱" Xmtz="1、名称:防护用铁皮箱&#xD;&#xA;2、规格、型号:500*1000*500mm&#xD;&#xA;3、用途:用于保护计量设备，配安全防盗锁" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:根据现场要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电气配管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌金属软管&#xD;&#xA;3、规格:DN20&#xD;&#xA;4、配置形式:根据现场要求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="30" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="19" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格、型号:ZR-YJV-3*2.5&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、备注:含电缆头制作、安装等" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="20" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格、型号:RVVP-3*1.0&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="21" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:电气配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格、型号:RVVP-2*1.0&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="30" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="22" Qdbm="031208002001" Mc="管道绝热" Xmtz="1、绝热材料品种:硅酸铝针刺毯&#xD;&#xA;2、绝热厚度:50mm&#xD;&#xA;3、备注:含不锈钢丝等&#xD;&#xA;4、备注:详见设计图纸及规范要求" Jsgz="按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算" Dw="m3" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="23" Qdbm="031208002002" Mc="管道绝热" Xmtz="1、绝热材料品种:耐高温玻璃棉&#xD;&#xA;2、绝热厚度:50mm&#xD;&#xA;3、备注:含不锈钢丝等&#xD;&#xA;4、备注:详见设计图纸及规范要求" Jsgz="按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算" Dw="m3" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="24" Qdbm="031208007001" Mc="防潮层、保护层" Xmtz="1、材料名称:耐高温反射层&#xD;&#xA;2、要求:耐温≥350℃&#xD;&#xA;3、备注:详见设计图纸及规范要求" Jsgz="1.以平方米计量，按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按图示金属结构质量计算" Dw="m2" Sl="170" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="25" Qdbm="031208007002" Mc="防潮层、保护层" Xmtz="1、材料名称:彩钢板(颜色由业主确定）&#xD;&#xA;2、要求:厚度0.3mm&#xD;&#xA;3、备注:详见设计图纸及规范要求" Jsgz="1.以平方米计量，按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按图示金属结构质量计算" Dw="m2" Sl="102" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="26" Qdbm="031003007001" Mc="疏水器" Xmtz="1、名称:管道疏水装置&#xD;&#xA;2、规格、型号:DN350&#xD;&#xA;3、附件配置:含预制三通、积水缸、椭球型封头、疏水管、阀门及配件，详见设计图纸架空管道疏水装置&#xD;&#xA;4、备注:含全套附件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="27" Qdbm="031003007002" Mc="疏水器" Xmtz="1、名称:管道疏水装置&#xD;&#xA;2、规格、型号:DN80&#xD;&#xA;3、附件配置:含预制三通、积水缸、椭球型封头、疏水管、阀门及配件，详见设计图纸架空管道疏水装置&#xD;&#xA;4、备注:含全套附件" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="28" Qdbm="040504001001" Mc="冷却井" Xmtz="1、名称:冷却井&#xD;&#xA;2、规格:φ630*10 H=700mm，详见设计图纸&#xD;&#xA;3、其他:详见设计图纸&#xD;&#xA;4、备注:含石子填充等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="29" Qdbm="040205012001" Mc="隔离护栏" Xmtz="1、名称:疏水冷却井护栏、支架及警示牌&#xD;&#xA;2、其他:详见设计图纸" Jsgz="按设计图示以长度计算" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="30" Qdbm="030816003001" Mc="焊缝X射线探伤" Xmtz="1、名称:焊缝X光射线探伤&#xD;&#xA;2、底片规格:80mm*300mm&#xD;&#xA;3、管壁厚度:16mm以内" Jsgz="按规范或设计技术要求计算" Dw="张" Sl="204" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="31" Qdbm="040501014001" Mc="新旧管连接" Xmtz="1、名称:新旧管碰头&#xD;&#xA;2、连接方式:氩电联焊&#xD;&#xA;3、备注:含新旧管碰头中管道保温拆除恢复、停气、送气、蒸汽损耗、放气及办理相关手续等所有费用" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="32" Qdbm="040501014002" Mc="现场施工障碍物拆除及恢复" Xmtz="1、名称:现场施工障碍物拆除及恢复&#xD;&#xA;2、备注:含现场地上及地下施工障碍物拆除及恢复，投标单位自行勘察现场报价，中标后单价不调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="041109001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.2" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="041109002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="041109003001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="041109004001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="041109005001" Mc="行车、行人干扰" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="041109006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="041109007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="041109008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="041109009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="041109010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="041109011001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="041109091001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="8000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金" Dw="项" Zdje="8000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润 按人工费的0%计" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="土建工程" Zylb="1" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="c85ece461d414e56aa974de936eebe2f" MachineKey="00-E0-4C-13-C7-05">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101001001" Mc="平整场地" Xmtz="1、施工范围内土堆平整、地形整理，同时清除表面建筑垃圾、杂草、杂物、杂树等，包含施工范围内便道内杂草清除&#xD;&#xA;2、垃圾外运出现场，运距投标人自行考虑&#xD;&#xA;3、投标单位自行踏勘现场，综合考虑便道、苗木二次运输等清除费用，结算时此单价不调整&#xD;&#xA;4、满足设计标高要求，复合质量验收标准&#xD;&#xA;5、符合下道工序施工要求" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算" Dw="m2" Sl="720" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="081201001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1、宽度：投标人自行勘察现场，综合考虑&#xD;&#xA;2、原道路切缝、拆除面层、基层、垫层、人行道、路牙等障碍物&#xD;&#xA;3、投标人自行勘察现场，综合考虑费用报价" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m2" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="040203007001" Mc="人行道及停车场恢复" Xmtz="1、按原人行道及停车场按原要求恢复&#xD;&#xA;2、具体做法满足市政管理处及业主要求" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="050102001001" Mc="绿化恢复" Xmtz="1、恢复施工现场绿化&#xD;&#xA;2、按原有绿化恢复" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="040101003001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、部位:管道支架&#xD;&#xA;2、土壤类别:综合各类土&#xD;&#xA;3、挖土深度:详见设计图纸&#xD;&#xA;4、弃土运距:投标人自行考虑&#xD;&#xA;5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中&#xD;&#xA;6、投标人综合考虑地下原电缆保护等费用报价" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="276.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、基（槽）坑回填土&#xD;&#xA;2、密实度要求:按图纸设计及规范要求&#xD;&#xA;3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求&#xD;&#xA;4、填方来源、运距:投标人自行考虑&#xD;&#xA;5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中&#xD;&#xA;6、投标人需自行勘察现场，回填时如缺土需外购，由投标人自行考虑在报价中，结算时不另增加费用&#xD;&#xA;7、投标人需按图纸及建设单位要求回填到位，确保验收通过" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="201.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、粗砂垫层&#xD;&#xA;2、结算时根据建设单位确认单计取" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="8.27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="010501001002" Mc="垫层" Xmtz="1、碎石垫层&#xD;&#xA;2、结算时根据建设单位确认单计取" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="8.27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="010501001003" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="11.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:预拌混凝土&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="40.31" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="010502001001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、柱顶标高:详见设计图纸&#xD;&#xA;2、柱截面尺寸:详见设计图纸&#xD;&#xA;3、混凝土种类:预拌混凝土&#xD;&#xA;4、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="21.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:综合考虑&#xD;&#xA;2、钢筋质量标准:纵向受力钢筋屈服强度、抗拉强度及总伸长率应符合设计要求&#xD;&#xA;3、钢筋接头连接方式投标人根据图纸设计综合考虑，结算时不调整。" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="4.992" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、具体做法详见设计图纸&#xD;&#xA;2、含铁件制作、安装、油漆等所有费用" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.865" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="010302001001" Mc="泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）" Xmtz="1、地层情况:详见图纸&#xD;&#xA;2、空桩长度、桩长:详见图纸&#xD;&#xA;3、桩径:φ500&#xD;&#xA;4、成孔方法:钻孔&#xD;&#xA;5、护筒类型、长度:泥浆护壁&#xD;&#xA;6、混凝土种类、强度等级:C30预拌砼&#xD;&#xA;7、说明:砌泥浆池、泥浆处理、外运的费用投标人自行考虑&#xD;&#xA;8、具体做法详见设计图纸" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按不同截面在桩上范围内以体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算&#xD;4、桩长不包含超灌部分长度，超灌在清单综合单价中考虑。" Dw="m" Sl="36" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="010515004001" Mc="钢筋笼" Xmtz="1、钢筋种类、规格：详见设计图纸&#xD;&#xA;2、钢筋笼、桩内钢筋与基础主筋焊接" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.989" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011701003001" Mc="里脚手架" Xmtz="1、浇捣脚手架" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011706002001" Mc="排水、降水" Xmtz="" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="011702001001" Mc="垫层模板" Xmtz="1、垫层模板" Jsgz="" Dw="m2" Sl="11.16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="5" Bm="011702001002" Mc="独立基础模板" Xmtz="1、独立基础模板" Jsgz="" Dw="m2" Sl="84.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="6" Bm="011702002001" Mc="矩形柱模板" Xmtz="1、矩形柱模板" Jsgz="" Dw="m2" Sl="43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="9000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金" Dw="项" Zdje="9000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>